# Mall – Kontrollplan för byte från fönster till dörr

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Entreprenör: *Byggföretaget AB*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
* Åtgärd: **Byte från fönster till dörr**
* Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Malin Arvidsson, sökande*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Malin Arvidsson* | *MA* | *Privatperson* | *0700- 00 00 00* | *malin.arvidsson@mejladress.se* |  |
| *SNICKARE* | *Morgan Nyberg* | *MN* | *Byggföretaget AB* | *0700- 00 00 00* | *morgan.nyberg@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Entreprenörer och utförare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *ENTtreprenör/snickare* | *Morgan Nyberg* | *MN* | *Byggföretaget AB* | *0700- 00 00 00* | *Morgan.nyberg@mejladress.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollpunkter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD ska kontrolleras:  Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./  Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt | Visuell | Monteringsanvisningar | *MN* | Foto | Innan montage av foder |  |  |
| Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden | Mätning/  Visuell | Monteringsanvisningar | *MN* | Foto | Efter montage |  |  |
| Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren | Visuellt | Beräkning | *MN* | I kontrollplan | Innan montage |  |  |
| Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m²K | Visuellt | BBR 9:92 | *MA* | I kontrollplan | Innan montage |  |  |
| Kontrollera att korrekt dörr levererats | Visuellt | Leveranssedel | *MA* | I kontrollplan | Vid leverans |  |  |
| Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig | Mätning | BBR 3:143 | *MA* | Foto | Efter montage |  |  |
| Kontrollera att dörr monterats korrekt | Visuellt | Monteringsanvisningar | *MN* | I kontrollplan | Efter montage |  |  |

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande